## Menü Ansicht

Dieses Menü ist wie folgt aufgebaut.

Die ersten 4 Menüpunkte führen zu unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten des Grafikfensters:

Standard

Diese Steuerungsart funktioniert wie folgt:

Bewegung bei gedrückter linker Maustaste: Drehen um Blickzentrum

Bewegung bei gedrückter rechte Maustaste: Hoch entspricht Vergrößern, Runter entspricht Verkleinern

Bewegung bei gedrückter Shiftund gedrückter linker Maustaste: Verschieben des Bildraums

Licht einstellen

Mit dieser Steuerungsart kann die Position des Lichts eingestellt werden. Die Steuerung ist analog zu Standard.

Bewegung bei gedrückter linker Maustaste: Drehen um Blickzentrum

Bewegung bei gedrückter rechte Maustaste: Hoch entspricht Vergrößern, Runter entspricht Verkleinern

Bewegung bei gedrückter Shiftund gedrückter linker Maustaste: Verschieben des Bildraums

Walking

Bei diesem Modus entspricht die Kamerbewegung einer Person, die durch die Fabrikanlage läuft. Die Kameraposition wird auf den Bausteinnummer 1 gesetzt. Die Steuerung erfolgt über die Tastatur.

<W> Vorwärts bewegen

<S> Rückwärts bewegen

<A> nach links drehen

<D> nach rechts drehen

<Bild-Hoch> Erhöhen der Position

<Bild-Runter> Verringern der Position

Zudem kann durch gedrückte linke Maustaste die Kopfbewegung gesteuert werden.

Zoom

Bei dieser Option kann mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck aufgezogen werden auf dessen Bereich gezoomt wird. Daraufhin wird wieder die Standard Steuerung aktiviert.

Viepoints

Über die Option Viewpoints können verschiedene vordefinierte Position eingestellt werden.

Default

Die Standardeinstellung

Iso

Die Einstellung Iso stellt die Kamera so ein, dass die gesamte Anlage aus einem Winkel von 45 Grad zu sehen ist.

Top

Die Einstellung Top stellt die Kamera so ein, dass die gesamte Anlage von oben gesehen wird.

Left

Die Einstellung Left stellt die Kamera so ein, dass die gesamte Anlage von links gesehen wird.

Right

Die Einstellung Right stellt die Kamera so ein, dass die gesamte Anlage von rechts gesehen wird.

Back

Die Einstellung Back stellt die Kamera so ein, dass die gesamte Anlage von hinten gesehen wird.

Front

Die Einstellung Front stellt die Kamera so ein, dass die gesamte Anlage von vorne gesehen wird.

Statusleiste

Mit der Menüfunktion Statusleiste kann die Statusleiste ein- und ausgeschaltet werden.

See Also Menüleiste Menü Datei Menü Ablauf Menü_Extras Menü Fenster Menü Tools Menü Hilfe