LÖSUNG DER ERWEITERTEN AUFGABENSTELLUNG:

Um das Modell auf vier Arbeitsplätze zu erweitern, werden unter GTS eine weitere
Maschine, ein Stauförderer und eine Regaleinheit hinzugefügt. Hierbei muß ein
Teil der alten Bausteinverknuepfung gelöscht, die neuen Bausteine gemäß des 
Materialflusses verknuepft und die zusaetzlichen Transportrouten angelegt werden. 
Die neue Regaleinheit wird dem Pool des Regalverwalters hinzugefügt.
Der Arbeitsplan  wird erweitert, um den neuen Arbeitsplatz zu integrieren.
Die Funktion init_prog() wird um die Initialisierung von Puffer und Lieferanten fuer
die neue Maschine erweitert, eine Bestellung der Menge 1 beim Lieferanten durchgefuehrt.
(Wurde das Modell neu durchnumeriert, ist dies bei der Programierung zu beachten!)

Auftragsdatei zug20.tas

   1   zug20.TAS  <GTS-Version>  Erstellt: Tue Apr 04 15:54:01 2000
   2    1  ; Anzahl der Eintraege
-1
-1 SatzNr
-1 ArbeitsplanNr  ArbeitsplanBenennung
-1 EingArtikel: Anzahl  Stueck  ArtikelNr  ArtVariante   TEMenge   HandhZeit
-1 Artikel:     Anzahl  Stueck  ArtikelNr  ArtVariante   TEMenge   HandhZeit
-1 TransportEinheit: Laenge  Breite   Hoehe  Gewicht  Priori    TEVariante
-1 Vorgang:     Anzahl  VorgNr  BstNr  VorgZeit  ProgNr  VorgBenennung
-1
   3      10   Arbeitsplan_fuer_Artikel_10;
           0 
           1            1           10            1      1.00000      0.00000
                  1.000    1.000    1.000   1.000      1       4
          10    1    1      0.10000    0  Systemeintritt_ueber_Quelle1
                2   11      0.00000   -1  Einlagern_in_Regaleinheit11
                3    3      1.00000  100  Bearbeiten_auf_Maschine3
                4   12      0.00000   -1  Einlagern_in_Regaleinheit12
                5    5      3.00000  100  Bearbeiten_auf_Maschine5
                6   13      0.00000   -1  Einlagern_in_Regaleinheit13
                7    7      7.00000  100  Bearbeiten_auf_Maschine7
                8   14      0.00000    0  Einlagern_in_Regaleinheit14
                9    9     10.00000  100  Bearbeiten_auf_Maschine9
               10   10      1.00000    0  Systemaustritt_ueber_Senke8
-1
-999   =====  ENDE  zug20.TAS  =====