LÖSUNG DER ERWEITERTEN AUFGABENSTELLUNG:

Die if-Anweisung zur Abfrage des Pufferbestandes von
Maschine 5 als Kriterium für das Schalten der Strategie
von Maschine 3 wird von Programm 100 (Arbeitsplatz 3) 
in Programm 200 (Arbeitsplatz 5) verschoben, die Übergabeparameter
darauf abgestimmt. 
Programm 100 wird dadurch zum Standardprogramm, in Programm 200 wird 
die Strategie für Maschine 3 geschaltet.

// Modell: Strat20, 03. 2000, Schlemper 

#include <stdio.h>
#include "ffsprg.h"     // enthaelt die Funktionen der C-Schnittstelle

void init_prog () {
}

void prog_100 () {		
  aufnehmen ();
  arbeiten ();
  abgeben ();
}

void prog_200 () {	
  aufnehmen ();
  arbeiten ();
  abgeben ();
  if (AnzDirAvisIst (This) < 3)
    setStrategie (3, 1);
  else
    setStrategie (3, 0);
  dprintf ("Strategie auf Maschine 3 = %d\n", Strategie (3));
}

void exit_prog () {
}

