### SimTime TEStartzeit (unsigned bstNr)

Gibt die Startzeit der Transporteinheit auf dem Baustein der Nummer bstNr im SimTime-Format zurück. Hierbei handelt es sich um den Zeitpunkt des Systemeintritts der Einheit.

See Also Attribute der Transporteinheiten unsigned ArtikelNr (unsigned bstNr) void setArtikelNr (unsigned bstNr, unsigned artNr) unsigned ArbeitsplanNr (unsigned bstNr) unsigned TEVariante (unsigned bstNr) void setTEVariante (unsigned bstNr, unsigned vari, unsigned unterVari) double VorgangsNr (unsigned bstNr) SimTime Vorgangszeit (unsigned bstNr) SimTime TELaufzeit (unsigned bstNr) int TEPrioritaet (unsigned bstNr) void setTEPrioritaet (unsigned bstNr, int prio) double TEMenge (unsigned bstNr) double setTEMenge (unsigned bstNr, double menge) double incTEMenge (unsigned bstNr, double menge) double decTEMenge (unsigned bstNr, double menge) unsigned TEProgrammNr (unsigned bstNr) UserData *TEUserData (unsigned bstNr) void setTEUserData (unsigned bstNr, UserData* Data)