===============SIMFLEX/3D   11.10.01 miro/fps/ipl/GhK================
			
			HILFE ZUR HANDSTEUERUNG
			
	BEFEHL SENDEN 	- Damit können Sie einen beliebigen Befehl
			  an die Anlage schicken
	EREIGNIS SENDEN	- Aus einem Menü können Sie vordefinierte 
			  Befehle per Mausklick senden
	NC_PROGRAMM	- Sie haben die Möglichkeit, während 
			  des Betriebes, die einzelnen NC_Programme
			  die an den Maschinen laufen, zu ändern.
			  Dabei wird empfohlen, abzuwarten, 
			  bis keine Palette auf der Maschine ist,
			  den Puffer vor der Maschine kurz zu sperren, 
			  das NC_Programm zu laden, und schliesslich
			  den Puffer wieder zu entsperren.
	INIT		- Initialisiert die Handsteuerung
			  mit aktuellem Modell
			  (ttplesen = automatisch
			   oder einzelne Bausteine manuell)
	TEST		- Dient normalerweise zu Testzwecken,
			  zur Zeit liefert es die Werte
			  von einigen Variablen im Dialogfenster,
			  sowie den momentanen Inhalt
			  von RZSKalender im DEBUG_Fenster(bzw. Text_Fenster)		  	
	HILFE		- Liefert diesen Text
	ENDE		- Beendet die Handsteuerung und 
			  kehrt zum normalen Ablauf zurück		  