## Menü Logik

Das Menü Logik hat folgenden Inhalt.

Poolverwaltung

Diese Option steht nur bei dem Bausteintyp NC-Poolveralter zur Verfügung. Bei einem NC-Poolverwalter kann somit die Poolliste der Maschinen zusammengestellt werden. Diese Funktion ist vergleichbar mit Menü Bearbeiten->Poolverwaltung.

In der linken Spalte sind alle Maschinen die im Modell vorhanden sind aufgeführt. Durch > kann ein ausgewählter Baustein in die Poolliste verschoben werden. Durch >> werden alle Baustein der Poolliste hinzugefügt. Durch < und << können analog Bausteine aus der Poolliste entfernt werden.

Mit den Pfeilen am rechten Rand kann die Position innerhalb der Liste geändert werden. Dies kann bei einigen Strategien für den Baustein nötig sein.

Bausteinverknüpfung

Mit Hilfe dieses Menüpunktes können Bausteinverknüpfungen erzeugt und gelöscht werden. Folgendes Submenü ist vorhanden.

Erzeugen

Nach Anklicken dieses Menüpunktes können solange Bausteinverknüpfungen erzeugt werden bis eine andere Einstellung verwendet wird.

Zum Anlegen einer Bausteinverknüpfung muss immer zuerst der Herkunftsbaustein und daraufhin der Zielbaustein angeklickt werden. Die Bausteinverknüpfung wird im Messagefenster bestätigt.

Löschen

Nach Anklicken dieses Menüpunktes können solange Bausteinverknüpfungen gelöscht werden bis eine andere Einstellung verwendet wird.

Zum Löschen einer Bausteinverknüpfung muss immer zuerst der Herkunftsbaustein und daraufhin der Zielbaustein angeklickt werden. Das Löschen einer Bausteinverknüpfung wird im Messagefenster bestätigt.

Info

Nach Anklicken dieses Menüpunktes können solange Informationen über bestehende Bausteinverknüpfungen angezeigt werden bis eine andere Einstellung verwendet wird.

Um die Informationen zu erhalten muss ein Baustein angeklickt werden. Daraufhin werden im Messagefenster alle Bausteinverknüpfungen dieses Bausteins angezeigt, bei welchen der Baustein der Herkunftsbaustein ist.

Transportroute

Mit Hilfe dieses Menüpunktes können Transportrouten erzeugt und gelöscht werden. Transportrouten werden immer zwischen Bausteinen die im Arbeitsplan verwendet werden können (Quelle, Senke, Maschine, Regal, Regalverwalter, NC-Poolverwalter) erzeugt. Bevor eine Transportroute erzeugt werden kann müssen immer alle Verknüpfungen zwischen den Bausteinen vorhanden sein. Folgendes Submenü ist vorhanden.

Erzeugen

Nach Anklicken dieses Menüpunktes können solange Transportrouten erzeugt werden bis eine andere Einstellung verwendet wird.

Zum Anlegen einer Transportroute muss immer zuerst der Herkunftsbaustein und daraufhin der Zielbaustein angeklickt werden. Die Transportroute wird im Messagefenster bestätigt.

Löschen

Nach Anklicken dieses Menüpunktes können solange Transportrouten gelöscht werden bis eine andere Einstellung verwendet wird.

Zum Löschen einer Transportroute muss immer zuerst der Herkunftsbaustein und daraufhin der Zielbaustein angeklickt werden. Das Löschen einer Transportroute wird im Messagefenster bestätigt.

Info

Nach Anklicken dieses Menüpunktes können solange Informationen über bestehende Transportrouten angezeigt werden bis eine andere Einstellung verwendet wird.

Um die Informationen zu erhalten, ob eine Transportroute bereits besteht müssen Anfangs- und Endbaustein angeklickt werden. Daraufhin wird im Messagefenster angezeigt, ob die Transportroute vorhanden ist.

Automatisch Erzeugen

Mit dieser Funktion können fehlende Transportrouten erzeugt werden. Hierbei wird überprüft, welche Transportrouten zum Erfüllen der Arbeitspläne benötigt werden. Sind diese nicht vorhanden, so werden sie erzeugt. Allerdings nur, wenn die entsprechenden Bausteinverknüpfungen vorhanden sind um die Transportroute möglich zu machen. Die erzeugten Transportrouten werden im Messagefenster angezeigt.

Arbeitsplan

Über diesen Menüpunkt können Arbeitspläne erzeugt und bearbeitet werden.

In dem Textfenster werden bestehende Arbeitspläne mit Nummer und Name angezeigt. Durch Auswahl des entsprechenden Arbeitsplanes und Drücken von Bearbeiten kann dieser verändert werden. Die möglichen Einstellungen werden bei der Erzeugung erläutert. Durch Drücken von Löschen wird er gelöscht,

Durch Drücken von Erzeugen wird ein neuer Arbeitsplan erzeugt und folgender Dialog wird angezeigt.

In diesem Dialog wird die Nummer und der Name des Arbeitsplanes festgelegt. Dies kann aber später noch verändert werden.

Nach Drücken von OK erscheint folgendes Fenster.

Artikel

Im oberen Teil kann Nummer und Name verändert werden. Alle Änderungen werden nur nach Drücken von Übernehmen wirksam.

Im unteren Teil können Einstellungen zu dem dem Arbeitsplan zugeordneten Artikel gemacht werden. Zudem kann das grafische Erscheinungsbild mit dem Pull-Down-Menü Palettenvariante ausgewählt werden.

Durch Auswahl des Reiters Vorgänge erscheint folgendes Fenster.

Vorgänge

Hiermit können die einzelnen Vorgänge aus denen der Arbeitsplan besteht hinzugefügt werden. Typischerweise beginnt ein Arbeitsplan immer auf einem Quellenbaustein und endet auf einem Senkenbaustein. Die Reihenfolge der Vorgänge kann nachträglich durch die Pfeile am rechten Fensterrand verändert werden.

Im Textfenster werden die schon bestehenden Vorgänge mit den wichtigsten Informationen angezeigt. Mit Löschen können diese entfernt werden. Mit Bearbeiten verändert werden. Mit Erzeugen wird ein neuer Vorgang hinzugefügt. Standardmäßig wird er am Ende angehängt. Bei vorheriger Selektion eines bereits erzeugten Vorgangs wird der neue Vorgang dahinter eingefügt. Folgender Dialog erscheint.

Zuerst muss die Bausteinnummer des Bausteins angegeben werden auf dem der Vorgang erfolgt. Daraufhin die Bearbeitungszeit. Danach kann eine Programmnummer angegeben werden. 0 bedeutet, dass kein Programm verwendet wird. Bei Eingabe einer Zahl für das Programm muss ein Programm mit entsprechender Nummer in der Programmierschnittstelle vorhanden sein, welches Zusatzfunktionen beinhaltet. Genaueres hierzu im Handbuch zur Programmierschnittstelle.

Bei einem Regal gibt es zwei Einstellmöglichkeiten:

- 0 - Das Bauteil wird für die angegebene Zeit eingelagert und daraufhin abgegeben
- -1 - Das Bauteil bleibt im Regal bis es herausbestellt wird. Allerdings muss es mindestens die angegebene Zeit im Regal verbringen

Für eine bessere Übersicht kann dem Vorgang eine Name gegeben werden.

Messwerte

In diesem Fenster kann die Messwerterfassung für diesen Arbeitsplan aktiviert werden. Typischerweise ist dies die Durchlaufzeit.

Logik Prüfen

Diese Option prüft, ob alle Bausteinverknüpfungen und Transportrouten zum Erfüllen der Arbietspläne vorhanden sind. Fehlende Transportrouten werden wie bei Transportrouten->Automatisch_Erzeugen automatisch erzeugt, wenn die Bausteinverknüpfungen vorhanden sind. Im Messagefenster wird über erzeugt Transportrouten informiert und noch vorhandene Fehler im Modell aufgeführt.

See Also Menü Menü Datei Menü Bearbeiten Menü Menü Extras Menü Hilfe