# Einführung

SIMFLEX/3D

SIMFLEX/3D ist ein bausteinbasierter, grafisch interaktiver Materialflusssimulator. Die Simulationsmodelle werden aus Bibliotheken mit vordefinierten Bausteinen grafikorientiert erstellt. Die Bausteine selbst werden technisch und steuertechnisch parametrisiert und verkettet. Ihre Position ist durch die X-, Y- und Z-Koordinaten des Modellkoordinatensystems und ihre Lage durch die Drehwinkel in jeweiliger Ebene festgelegt.

Die chronologische Abarbeitung der im System ablaufenden Prozesse wird von einem ereignisorientierten Zeitmechanismus gesteuert. Dem Anwender wird jedoch eine prozessorientierte Sicht in einem sog. "Ereignis-Zustand-Raum" geboten. Die Experimentdarstellung ist online, und verläuft in Form einer 3D Visualisierung. Interaktion ist während des Simulationslaufes möglich und wirkt sich auf den Fortgang des Experimentes aus.

Das Konzept

Simulationstechnisch, wird der zu modellierende Weltausschnitt in temporäre und permanente Einheiten gegliedert, die über die Zeit ihren Zustand verändern können.

Temporäre Einheiten sind Objekte, die in das System eintreten, eine bestimmte Zeit vorhanden sind und das System wieder verlassen.

Permanente Einheiten dagegen, sind Objekte die im System vorhanden sind, solange das System existiert, bzw. betrachtet wird.

Im folgenden werden die einzelnen Bausteine detailiert beschrieben.